강원특별자치도 고시 제2026-28

2026년 건설공사 품질시험수수료 고시

「건설기술진흥법시행규칙」제53조 및「강원특별자치도 건설공사품질관리 및 시험수수료 징수조례」제4조의 규정에 따라 2026년도 건설공사 품질시험수수료를 다음과 같이 결정·고시합니다.

2026년 1월 16일

강원특별자치도지사

1. 고  시   명 : 2026년 건설공사 품질시험수수료

2. 시 험 종 목 : 29개 분야 153종목

3. 적용시행일 : 2026. 2. 1.

2026년 건설공사 품질시험수수료

종별	시험종목	시험방법	수수료	소요일수	비고
성토용 흙	함수비	KSF 2306	15,900	4
	입도	KSF 2302	230,400	5
	세립토비율	KSF 2309	42,100	4
	밀도	KSF 2308	64,500	5
	액성한계	KSF 2303	68,800	4
	소성한계	KSF 2303	44,700	4
	노상토지지력비(CBR)	KSF 2320	389,100	10
	다짐	KSF 2312	215,300	4
	토량환산계수(L)	시방서	588,500	4
	토량환산계수(L/C)	시방서	803,900	8
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐	KSF 2312	202,700	4
	현장밀도	KSF 2311	98,000	4
	평판재하(성토체)	KSF 2310	211,100	4
	입도	KSF 2302	230,400	5
	함수비	KSF 2306	15,900	4
축제 성토공	다짐	KSF 2312	192,300	4
	현장밀도	KSF 2311	86,400	4
노체 및 노상	다짐	KSF 2312	192,100	4
	함수비	KSF 2306	15,800	4
	현장밀도	KSF 2311	85,700	4
	평판재하	KSF 2310	211,100	4
동상방지층 및 보조기층	0.08mm체 통과량	KSF 2511	23,900	4
	골재의 밀도 및 흡수율	KSF 2503	43,000	5
	마모	KSF 2508	47,500	4
	노상토지지력비(CBR)	KSF 2320	351,800	10
	다짐	KSF 2312	190,500	5
	체가름	KSF 2502	207,200	4
	함수비	KSF 2306	15,800	4
	단위질량	KSF 2505	14,100	4
	현장밀도	KSF 2311	85,700	4
	평판재하	KSF 2310	211,100	4
	모래당량시험	KSF 2340	84,700	5
아스팔트 혼합물용 골재	부순굵은골재/입도	KSF 2502	42,100	4
	부순굵은골재/절건밀도	KSF 2503	44,400	5
	부순굵은골재/흡수율	KSF 2503	17,100	5
	부순굵은골재/안정성	KSF 2507	99,000	14
	부순굵은골재/편장석률	KSF 2575	29,900	4
	부순굵은골재/마모율	KSF 2508	43,800	4
	부순굵은골재/파쇄면비율	KSF 2357	14,700	4
	잔골재/입도	KSF 2502	47,700	4
	잔골재/절건밀도	KSF 2503	43,400	5
	잔골재/흡수율	KSF 2503	15,800	5
	잔골재/안정성	KSF 2507	99,200	14
	잔골재/모래당량	KSF 2340	86,600	5
	잔골재/공극률	KSF 2384	30,100	5
아스팔트 콘크리트	배합설계	시방서	2,101,200	30
	다짐횟수	KSF 2337	44,500	4
	안정도, 흐름값	KSF 2337	92,400	4
	공극률, 포화도, 간극율	KSF 2349	100,300	5
아스팔트 포장용 채움재	수분함량	KSF 3501	18,300	5
	입도	KSF 3501	34,300	4
	액성지수	KSF 2303	25,100	4
	소성지수	KSF 2303	21,800	4
	흐름시험	KSF 3501	81,500	4
	침수팽창	KSF 3501	47,100	4
	박리 저항성	KSF 3501	15,800	4
플랜트 혼합물	혼합물온도	시방서	50,100	3
	역청함유량	KSF 2354	129,000	4
	역청함유량, 체가름	KSF 2502	139,900	4
	마샬안정도, 흐름값	KSF 2337	94,800	4
	피막박리	KSF 2355	214,400	4
혼합물의 포설	코아채취(15cm 기준)	KSF 2367	78,500	실소요일
	밀도	KSF 2353	60,800	4
	두께	KSF 2367	33,000	3
투수성 아스팔트 혼합물	안정도, 흐름값	KSF 2337	90,900	4
	공극률, 포화도, 간극율	KSF 2349	97,900	4
굳지아니한 콘크리트 (레미콘포함)	배합설계	시방서	1,745,800	40
	현장배합수정	시방서	89,100	4
	온도	시방서	17,900	4
	슬럼프 또는슬럼프 플로	KSF 2402	10,500	4
	공기량	KSF 2409	23,200	4
	용적	KSF 4009	20,200	4
	염화물 함유량	KSF 4009	21,700	4
	휨강도	KSF 2408	34,900	실소요일
	압축강도	KSF 2405	14,600	실소요일
	공시체 캡핑	시방서	13,500	3
	공시체 제작	KSF 2403	53,800	실소요일
콘크리트용 골 재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KSF 2503	45,600	5
	입도, 조립률	KSF 2502	48,100	4
	0.08mm체 통과량	KSF 2511	23,200	4
	잔골재의 유기불순물	KSF 2510	27,100	4
	점토 덩어리	KSF 2512	34,600	5
	단위용적질량	KSF 2505	13,700	4
	굵은 골재의 마모율	KSF 2508	43,700	4
콘크리트용 골 재	알칼리 골재 반응시험	ASTMC 1260	281,500	20
	안정성	KSF 2507	107,500	14
	염화물 함유량	KSF 2515	29,500	4
	잔골재의 표면수량	KSF 2509	41,000	4
	입자모양판정 실적률	KSF 2527	24,200	4
콘크리트용 순환골재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KSF 2503	45,100	5
	입도	KSF 2502	47,300	4
	0.08mm체 통과량	KSF 2511	23,200	4
	입자모양판정 실적률	KSF 2527	24,200	4
	굵은 골재의 마모율	KSF 2508	43,700	4
	점토덩어리량	KSF 2512	34,600	5
	이물질함유량/유기이물질	KSF 2576	120,300	7
	이물질함유량/무기이물질	KSF 2576	29,300	7
	알칼리 골재 반응시험	ASTMC 1260	281,500	20
	굵은 골재의 안정성	KSF 2507	109,600	14
시멘트 안정처리기층	체가름	KSF 2502	207,500	4
	밀도 및 흡수율/굵은골재	KSF 2503	43,000	5
	밀도 및 흡수율/잔골재	KSF 2503	44,600	5
	안정성	KSF 2507	101,200	14
	마모	KSF 2508	46,000	4
	연석량	KSF 2516	41,900	4
	점토덩어리 함유량	KSF 2512	36,400	5
	0.08 mm체 통과량	KSF 2511	25,600	4
	모래당량	KSF 2340	87,100	5
포틀랜드 시멘트	분말도	KSL 5106	42,600	4
	안정도	KSL 5107	35,000	14
	압축강도	KSL 5105	47,000	실소요일
콘크리트용 고로슬래그 미분말	밀도	0	20,800	5
	비표면적	KSL 5106	34,900	4
	강열감량	KSL 5120	17,500	4
콘크리트 코 아	코아채취(20cm 기준)	시방서	152,300	실소요일
	두께	시방서	10,300	3
석 재	밀도 및 흡수율	KSF 2518	53,300	5
	압축강도	KSF 2519	31,100	5
보·차도용 콘크리트 인터로킹블록	겉모양 및 치수	KSF 4419	12,900	3
	휨강도	KSF 4419	37,500	4
	흡수율	KSF 4419	36,600	5
	유색층 두께	KSF 4419	10,300	3
콘크리트 경계블록 (보차도용)	겉모양 및 치수	KSF 4006	12,900	3
	휨강도	KSF 4006	36,300	4
	흡수율	KSF 4006	34,200	5
	표면층 두께	KSF 4006	14,500	3
호안용 블 록	압축강도	-	30,300	4
	흡수율	-	52,100	5
콘크리트 벽 돌	겉모양 및 치수	KSF 4004	12,200	3
	기건비중	KSF 4004	21,000	5
	압축강도	KSF 4004	32,000	4
	흡수율	KSF 4004	59,500	5
점토벽돌	겉모양 및 치수	KSL 4201	12,200	3
	흡수율	KSL 4201	53,300	5
	압축강도	KSL 4201	44,500	4
속빈콘크리트 블록	겉모양및치수	KSF 4002	12,900	3
	기건비중	KSF 4002	23,500	5
	압축강도	KSF 4002	27,200	4
	흡수율	KSF 4002	52,100	3
철근콘크리트용 봉강	인장, 항복강도	KSB 0801	30,400	4
	인장강도	KSB 0801	30,200	4
	인장강도 및 연신율	KSB 0801	30,400	4
	굽힘성	KSB 0804	16,800	4
	겉모양, 치수, 무게	KSD 3504	6,600	3
차선도색	재귀반사성능시험	시방서	128,400	3
	재귀반사성능시험(차량형)	시방서	266,300	3
보차도 포장용 판 석	모양 및 치수	KSF 2530-1	12,900	3
	휨 강도	KSF 2530-1	36,000	4
	흡수율	KSF 2530-1	34,400	5
플라이 애 시	수분	KSL 5405	12,800	4
	강열감량	KSL 5405	12,900	4
	밀도	KSL 5110	19,800	5
	분말도	KSL 5405	42,100	4

□ 현장조사경비(출장비)

시 · 군	조사경비	시 · 군	조사경비	시 · 군	조사경비
춘천시	151,800	삼척시	191,800	철원군	191,600
원주시	39,600	홍천군	141,200	화천군	170,500
강릉시	170,700	횡성군	122,900	양구군	168,700
동해시	186,600	영월군	146,600	인제군	163,900
태백시	175,100	평창군	146,800	고성군	188,800
속초시	192,700	정선군	167,400	양양군	185,900